이동식크레인 및 고소작업대

선회부(턴테이블) 분해점검 확인 절차 안내

□ 선회부 분해점검 배경

○ 이동식크레인 및 고소작업대의 선회부(턴테이블) 볼트 파단 등에 의한 사망재해를 예방하기 위해 최초 등록일로부터 10년에 1회 이상 선회부(턴테이블) 체결부를 분해·점검하는 기준 시행으로 안전검사 시 선회부 분해점검 확인서 제출

□ 선회부 분해점검 및 안전검사 절차 안내

[차량 소유주] 제조업체 지정 정비업체 방문		[정비업체] 분해점검 확인서, 관련서류 발급		[차량 소유주] 안전검사 시 관련 서류 제출		[검사기관] 안전검사 및 관련서류 확인		[검사기관] 안전검사결과 및 합격증명서 발급

※ 선회부 분해점검 확인서는 제조업체 관련 정비업체나 자동차종합정비업체에서 수행

□ 선회부 분해점검 검사기준 및 적용방법

[별표 2] 크레인의 검사기준	[별표 12]고소작업대 검사기준
(76. 연장구조물 등) 마. 선회부 체결 볼트·너트의 점검 및 교체 내역을 이동식 크레인의 신규 등록일(구조변경일)로부터 10년마다 확인할 것	(1. 연장구조물 등) 라. 선회부 체결 볼트·너트의 점검 및 교체 내역을 고소작업대의 신규 등록일(구조변경일)로부터 10년마다 확인할 것
부칙<제2020-43호, 2020.1.15.> 제2조(이동식 크레인 및 고소작업대의 안전검사에 관한 적용례) 별표 2 제76호, 별표 12 제1호의 이동식 크레인 및 고소작업대 검사기준 개정규정은 이 고시 시행일 이후 차기 검사일 부터 적용한다.

[선회부 기어]	[선회부 내측볼트 파단]	[변형된 볼트]
※ 선회부 기어(내측, 외측을 볼트로 고정)중 내측 볼트의 경우 조립 후 점검이 어려운 구조로서 점검할 수 있도록 관련 규정 개정

○ (적용대상) 차량 등록일(신규 및 구조변경)로부터 10년 경과된 차량

- (예시) 고시 시행일(‘20.1.16) 이후 ’20.1.17일부터 안전검사를 받은 차량은 차기 검사일인 ‘22.1.17(유효기간 2년)까지 증명서류 제출

○ (적용방법) 이동식크레인 및 고소작업대 제조업체* 또는 자동차관리법 제53조에 따른 자동차 종합정비업으로 등록된 정비업체가 점검 후 발행된 결과서**를 안전검사기관에 제출

*  이동식크레인 및 고소작업대 제조업체 지정 정비업체 포함

** 선회부 점검결과서는 발행일로부터 2년간 유효

○ 위험기계 안전검사 시 선회부 분해점검 확인서 및 관련 제출 서류

- 분해점검 확인서(원본), 점검 및 수리내역서, 제조업체 관련 정비업체를 증빙하는 서류(인정서 또는 대리점 계약서) 각 1부

- 분해점검 확인서는 점검 확인일로부터 2년간 유효

※ 안전검사 수검 이전 선회부 분해점검 실시(최근 1년)한 차량은 정비업체에서 확인서 발급

확인서 양식	확인서 샘플