	보 도 자 료
✍보도일시: 2021. 2. 4.(목) 조간, <인터넷 2021. 2. 3.(수) 12:00 이후> ✍총 3쪽		❖ 안전보건공단 사업총괄본부 사업운영1팀 부 장 김판기 (052-703-0612) 차 장 이중곤 (052-703-0615)
< 본 자료는 http://www.moel.go.kr 에서도 볼 수 있습니다.>
전국 중소사업장 불시에 안전 점검한다 「패트롤 현장점검」본격 착수,“3대 안전조치”점검·불량현장 감독연계

□ 고용노동부(장관 이재갑)와 안전보건공단(이사장 박두용)은 산재 사고사망 예방을 위해 「패트롤(Patrol) 현장점검」을 본격 시행한다.

□「패트롤 현장점검」은 추락, 끼임 등 중대재해* 위험요인을 근절하기 위해 공단이 중소사업장을 불시에 방문하여 3대 안전조치(추락위험 방지조치, 끼임위험 방지조치, 필수 안전보호구 착용 등) 준수 여부를 집중 점검하는 사업이다.

* 추락‧끼임 사고사망 비중: (‘17) 48.5% → (‘18) 50.3% → (‘19) 53% → (’20) 48.3% (잠정)

◯ 올해는 작년보다 점검(6만 → 7만회) 횟수를 늘리고 패트롤 전용차량 확대* 등 사업을 보다 강화하여 화재·폭발 등 대형사고 예방을 위한 점검도 병행할 방침이다.

* 패트롤 전용차량 확대: `20년 108대 → `21년 404대

◯ 건설업은 120억원 미만 현장을 대상으로 점검하고, 특히 사고사망이 증가하는 50억원 미만 현장의 핵심 고위험작업*에 집중한다.

* 핵심 고위험작업: □비계+작업발판, □철골·트러스, □지붕·대들보+슬레이트지붕, □달비계 등

- 제조업은 50인 미만 사업장을 대상으로, 특히 컨베이어 등 10대 위험기계기구* 보유 사업장을 점검한다.

* 10대 위험기계기구: □크레인, □컨베이어, □리프트․승강기, □사출기, □프레스, □지게차, □혼합기, □파쇄기, □식품제조용 설비, □산업용 로봇

□ 점검 후 안전이 취약한 소규모 사업장에는 위험요인 개선을 위한 비용을 적극 지원하며, 미개선시 노동부 감독으로 연계한다.

◯ 대표적으로 50억원 미만 건설현장에 시스템비계 등 추락방지용 안전시설을 최대 3천만원까지 지원하고, 50인 미만 제조사업장은 안전투자 혁신사업을 통해 위험한 기계*교체와 노후된 위험공정** 개선비용에 최대 1억원까지 지원한다.

* 위험기계 교체대상: 이동식크레인, 차량탑재형 고소작업대, 권동식 리프트

** 노후 위험공정 개선대상: 주조, 소성가공, 표면처리업종 등 뿌리산업 관련 사업장

□ 올해 패트롤 현장점검이 본격 실시됨에 따라 공단은 2월 4일 안전점검의 날을 “패트롤 현장점검의 날”로 삼고 전국에서 일제점검을 실시하며,

◯ 박두용 공단 이사장과 점검반은 부산 사상구 소재 자동차 부품 제조 사업장을 방문해 끼임사고 예방을 위한 안전장치 설치 여부를 확인하고, 이어 중소규모 건설현장을 찾아 철골조립 작업에 따른 추락위험을 점검한다.

□ 박두용 안전보건공단 이사장은 “사고사망을 감축하기 위해서는 패트롤 현장점검을 통해 건설업의 추락, 제조업의 끼임 등 핵심 위험요인을 집중 관리하는 것이 필요하다”며, “위험요인 개선을 위한 재정지원도 병행하며 무엇보다 현장에서 안전이 제대로 작동하도록 최선을 다하겠다.”고 밝혔다.

	이 보도 자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 안전보건공단 배준호 차장(☎052-703-0723)에게 연락주시기 바랍니다.

별첨1		사진자료

<안전보건공단 패트롤 현장점검반 건설현장 안전점검 전경>